Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 30.04. 2010 г. № 46

Изменения и дополнения № 1 к СП 2.5.1336-03
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СП 2.5.2618-10

Внести изменения и дополнения № 1 в СП 2.5.1336-03 «Санитарные правила по проектированию, изготовлению реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта».

1. В пункте 3.2.8 слова «государственного стандарта по естественному и искусственному освещению» заменить на «настоящих санитарных правил».

2. Пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:

«В кабине управления светильники общего и аварийного освещения должны располагаться так, чтобы прямой и отраженный от поверхностей световой поток от источников света не попадал в глаза машиниста и его помощника при управлении поездом с рабочих мест в положении сидя и стоя.

Схема освещения в кабинах управления должна предусматривать возможность местного освещения места для графика движения на пульте управления на рабочем месте машиниста и помощника машиниста. Освещение должно быть выполнено лампами накаливания и обеспечивать освещенность в 10 лк, с плавной регулировкой до 1 лк.

Подсветка контрольно-измерительных и информационных приборов на пульте управления должно обеспечивать возможность плавной регулировки.

Отношение наибольшего значения освещенности к наименьшему в пределах зоны пульта управления, исключая шкалы приборов, не должно превышать 5:1».

3. 4 абзац пункта 3.2.13 изложить в следующей редакции:

«Для освещения могут применяться осветительные приборы с разрядными источниками света, галогенными лампами накаливания или светодиодами с цветовой коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К и установленные фиксированные световые приборы, исключающие попадание в поле зрения обслуживающего персонала прямого излучения. Не допускается применение светодиодов, в спектре излучения которых длина волн менее 400 нм.

Неравномерность освещенности рабочих поверхностей и прилегающих участков в зоне производства работ не должна превышать 2:1».

4. Второй абзац пункта 3.2.15 после слов «равномерного освещения» дополнить: «в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2003 г., регистрационный № 4443)».

